**中医经络检测仪项目参数**

1. 设备名称：

1、名称：中医经络检测仪

2、数量：一套

3、用途：适用于临床科室中医经络的提示性检测。

**二、技术参数及要求：**

※1、依据中医经络理论，模拟中医经络虚实辨证分析，辅助中医临床诊断；

2、通过经络检测，自动生成中医脏腑辨证结论，辨证结论符合中医临床基本证型；

3、通过经络检测，可生成符合中医临床基本证型的相关处方建议；

4、通过经络检测，可实现经络虚实判断并提示经络关联症状风险，并给予相关理疗方案建议；

5、通过经络检测，可自动实现经络传感平衡问题分析、经络脏腑的病位关联与五行传变分析等；

6、经络检测结果可通过图形、颜色、数值等直观量化形式提示经络的“虚实盛衰、人体功能平衡状态、主要问题经络”；

7、通过经络检测，可自动生成二十节气调理方案和经络调理方案等报告内容；

8、通过经络检测，可自动生成中医体质分析、易发疾病提示、中医体质调理建议等报告内容**；**

9、经络检测系统具有开机后软件版本在线更新升级提示及迭代新版本软件功能；

10、设备具有实时远程传输检测结果的功能；

11、经络检测软件系统及经络检测数据具备云端存储功能；

12、设备具有自动采集受检者身份信息的功能；

13、设备具有经络信息采集有效性的智能语音提示功能；

14、设备检测系统具备检测结果自动存储功能、查询调阅功能、多次检测结果的对比分析功能；

15、设备配备工作台，采用诊疗工作台操作布局方式，将各功能区域进行模块化设置，符合中医医师操作习惯；

16、检测速度快，检测时间在≤5分钟内，即可自动生成，即可出具报告单；

17、设备采用方便快捷的手部经络自动采集方式；

18、设备配备万年历，即：中医经络时辰表，直观显示十二经络对应十二时辰规律；

19、设备检测精度应达到0.1%FS；

20、检测仪在正常工作状态下，变异系数CV≤14%；

21、信号源输出电压应达到7.75V±0.3V；

22、设备安全级别应达到Ⅱ类；

23、主机功率≤500W；

24、设备通过国家审批部门的医疗器械标准审批；

25、设备获得掌型中医经络仪检测方法的发明专利；

26、设备符合国家卫计委《远程医疗信息系统建设技术指南》（2014版）远程医疗服务站点建设要求；

27、经络检测软件系统具备国家级计算机软件著作权登记证书；

28、设备为国家中医自主品牌。

**三、主要配置：**

中医经络检测分析系统V2.0 1套

工业计算机主机及显示器 1套

诊疗辅助工作台 1套

经络检测单元 1套

中医经络时辰表 1套

1. **其他**

1、质保≥3年

2、付款方式：货到安装验收合格后甲方支付90%货款，安装验收合格1年后无质量及其他问题，甲方再支付10%货款。