射频电刀及整形电外科器械招标参数
一、设备名称：

1、射频电刀及整形电外科器械
2、数量：一套
3、组成:主机、台车及配套手术器械等
4、用途：用于开展面部除皱手术及其它颜面部精细类手术等微创手术
技术参数要求：
△1、具备变频功能,输出频率≥3种，频率范围≥0.3Mhz-1.0Mhz，可自动切换。
2、具备自动单极功能，单级切割时，主机会根据组织结构的不同，实时测量组织电阻，自动调节。

3、具备自动双极功能，双极凝血时，主机会根据组织电凝和干燥程度，输出功率智能自动迅速降到最小值，并自动停止输出。
△4、电外科器械及连线均可高温高压消毒,重复使用（提供证明材料）。

5、主机与电外科器械为同一品牌厂家。
三、配置要求：

1、针状钨丝电极2个，直头，直径≤0.3mm。

2、针状钨丝电极，直径≤0.4mm，直头1个，普通针状电极1个(直弯头)，普通针状电极2个(弯头)。
3、陶瓷钨丝电极直头1个，普通针状电极1个，直径≤0.5mm。

4、隆胸加长电极1个，直头，长度≥115mm。
5、刀片状电极≤2.5*20mm，2个。
6、不沾型双极电凝镊1个，直头，工作长度≥10cm。

7、不沾型双极电凝镊1个，枪状，工作长度≥15cm。
8、专用台车1台。
9、电外科器械消毒盒≥1个。
四、其他：

1、主机原厂质保≥3年，器械≥1年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。
