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一、设备名称：
1.电动拔罐器
2.数量：2套
3.用途：用于中医拔罐治疗
二、具体参数要求：
1、≥10寸LCD彩色触摸屏操作。
2、▲两路输出可同时满足≥8个穴位同时治疗。
3、具有中医九种基本体质和二十五种细分体质筛查及调理穴位提示。
4、每种细分体质提供十四项干预调理方案。
5、具有按摩、刮痧功能。
6、治疗时间：≥10～30分钟可调，每步进为5分钟。
7、固定罐和游走罐可同步或异步操作功能。
8、内、外、妇、儿等科室≥40种疾病穴位指导功能。
9、具有穴位图示及经络图示功能。
10、设备具有物联网升级及运行计时功能。
11、负压压力极限值均为≥70kPa±10%。
12、罐体气压至操作极限持续≥30min，罐体不开裂、不变形。
13、气密性：在最大负压值连续满程抽吸状态下负压值≥60kPa。
14、负压监测即时显示，负压实测值与设定值的偏差应≤±5kPa。
15、600nm-750nm范围内的红光辐照强度≤200mW/CM2。
16、▲具有固定罐、药罐、闪罐、游走罐多种罐体配置及治疗模式。
17、噪声≤60dB（A）
三、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。






