废气处理工艺
1.1. 废气来源与特点
1.1.1. 来源和成分
药材煎煮：在煎煮过程中释放的挥发性有机物（VOCs）和颗粒物等污染物。
水蒸气：煎煮时产生的大量水蒸气，虽然无害，但增加了废气总体积，影响室内环境和能见度。
异味：煎煮过程中药材特有的气味混合形成的异味，可能引起不适感。
[bookmark: _GoBack]颗粒物：药材煎煮时可能产生的细微颗粒物，如药材碎屑、炭化物等。
1.1.2. 特点
1. 间歇性排放：中药煎药室的废气排放具有间歇性特点，因为药材的煎煮过程不是连续进行的，而是分批进行。这导致废气的排放时间和排放量存在较大的波动性。
2. 成分复杂：中药煎药室废气中，除了含有VOCs、颗粒物等污染物外，还可能含有药材本身释放的特有成分和异味物质。这些成分的复杂性和不确定性给废气处理带来了一定的挑战。
3. 异味明显：中药煎药室废气中的异味物质往往具有较强的刺激性，对周围环境和人员造成不良影响。这也是中药煎药室废气治理需要重点解决的问题之一。


1.2. 废气处理
1.2.1. 工艺流程
针对中药煎药室废气的特点和来源，一般采用以下处理工艺流程：
（1）收集废气
首先，需要收集煎药过程中产生的废气。这可以通过设置专门的废气收集系统来实现，确保废气能够被有效地引导到处理设备中。
（2）预处理
收集到的废气需要进行预处理，以去除其中的颗粒物和其他杂质。预处理方法可以包括过滤、除尘等，可以有效提高后续处理的效率和质量。
（3）吸附处理
经过预处理后，废气中的VOCs和其他有害物质可以通过活性炭吸附器进一步去除。活性炭具有较高的吸附能力，可以有效地吸附VOCs、异味等有害物质，从而净化废气。
（4）排放
经过处理后的废气达到排放标准后，通过专门的排放通道排放至大气中。

