




江苏省第二中医院肌电图等单机报告接入项目
调研内容
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	序号
	产品
	采购要求
	数量
	单位

	1
	肌电图单机报告接入
	查看现场
	2
	台

	2
	TCD（颈颅多普勒）单机报告接入
	查看现场
	1
	台

	3
	脑电图单机报告接入
	查看现场
	1
	台

	4
	睡眠监测单机报告接入
	查看现场
	1
	台

	
	合计
	
	5
	台



二、商务要求：（★为必须项，不满足作废标处理）
1、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于 3人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握使用方法，独立完成日常的维护工作，掌握日常运行情况并能及时了解并排除大部分的日常故障。
2、★提供医院现有心电及电生理系统厂家现场技术保障服务,保障心电及电生理系统业务稳定运行不中断，提供≥2名现场保障工程师名单及近半年内任意一个月社保证明。
三、服务要求
1、服务响应时间：在接到服务请求1个小时内到达现场进行服务及保障。
四、项目实施要求
项目实施时间：签订合同之日起1个月内。
五、付款条件
验收合格后，支付合同全部款项。
六、现场调研

项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718
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7、 技术服务要求
提供医院现有心电及电生理系统和肌电图设备的对接，实现以下内容：
1. 支持肌电图医嘱信息登记保存。
(1) 登记字段完整性：支持患者基本信息（姓名、性别、年龄、住院号/门诊号、科室、床号）、医嘱核心信息（医嘱编号、开单医生、开单时间、检查部位、检查类型、临床诊断、申请备注）、设备关联信息（拟使用设备型号、预约检查时间）等字段的标准化登记，字段支持医院HIS系统字段映射与自定义扩展。
(2) 数据保存机制：登记信息实时同步至医院数据中心，数据存储符合《医疗数据安全指南》要求，保留操作日志（操作人、操作时间、修改记录），日志留存时长≥3年。
2. 支持肌电图PDF报告上传至医院集成平台。
(1) 上传接口标准：兼容医院现有集成平台接口协议（如HL7 FHIR、IHE XDS-I等，具体适配平台厂商提供的接口规范），支持报告异步上传与同步确认机制，上传超时自动重试（最多3次，每次间隔30秒）。
(2) 报告关联要求：PDF报告需与对应的医嘱编号、患者唯一标识（住院号/门诊号）、检查设备编号绑定，确保数据溯源。
(3) 集成要求：提供医院现有集成平台厂商技术支持服务承诺函。
3. 支持肌电图报告浏览模块，用于医生在系统中统一查看已上传的肌电图报告。
(1) 查询功能：支持多条件组合查询（患者姓名、住院号/门诊号、检查时间、开单医生、科室、检查类型等），支持模糊查询与精确查询切换，查询结果支持按检查时间升序/降序排序。
(2) 浏览体验：报告预览支持PDF原格式展示，支持放大、缩小等功能，可查看报告上传时间、审核状态（未审核/已审核）、审核医生等附加信息。
(3) 权限控制：基于医院角色权限体系，医生仅可查看本人开单或本科室患者的报告，管理员可查看全量报告并进行权限配置，支持报告浏览操作日志记录。
4. 支持360试图和医生工作站可查看到肌电图报告。
(1) 360 视图集成：将肌电图报告纳入患者360度全景视图，与心电报告、病历、检验结果等数据同源展示，在“检查报告”模块下分类呈现，支持一键跳转至完整报告浏览页面。
(2) 医生工作站适配：支持在医院现有医生工作站（门诊/住院）的“患者信息-检查结果”栏目中直接调取肌电图报告，无需切换系统，报告展示样式与工作站原有报告格式保持一致，确保操作连贯性。
(3) 数据同步时效：报告上传至集成平台后，30分钟内同步至360视图与医生工作站，保障医生及时获取检查结果，同步状态可在系统后台查看。
5. 针对不同类型的电生理设备提供定制化的接入方案。
(1) 接入评估：项目启动前，对医院现有各类电生理设备（如心电图机、动态心电监测仪、电生理记录仪等）进行型号、接口类型、数据格式摸底，形成《设备接入评估报告》，明确每类设备的接入难点与解决方案。
(2) 定制化适配：
1　 对于支持标准接口（如DICOM、HL7）的设备，采用直接对接方式，开发标准化接口适配器，实现数据实时采集与传输。
2　 对于无标准接口的老旧设备，提供定制化数据采集模块（如硬件采集卡、软件插件），通过设备数据输出端口（如USB、串口）采集数据并转换为标准格式。
3　 对于不同厂商的专用设备，联合设备原厂进行接口开发，确保数据采集的完整性与准确性。
(3) 接入测试：每类设备接入完成后，进行单设备测试、多设备联调测试、临床场景模拟测试，测试通过率 100% 后方可上线。
(4) 扩展性设计：接入方案预留扩展接口，支持未来新增电生理设备快速接入，无需重构现有系统架构，降低后续设备升级或新增的改造成本。
6. 安全接入要求
(1) 数据安全：符合等保三级要求，定期进行数据备份，支持数据恢复测试。
(2) 系统兼容性：适配医院现有操作系统（Windows Server、Linux等）、数据库（Oracle、MySQL等）及集成平台版本，无冲突风险。
(3) 培训支持：需提供操作培训（面向医生、护士、管理员等），包括线下集中培训、操作手册、视频教程，确保相关人员熟练掌握医嘱登记、报告查询等功能。
