[bookmark: _Toc14541]停车道闸设备与收费系统技术要求
一、招标内容
	序号
	名称
	子条目
	位置
	数量

	1
	停车系统升级改造
	车牌识别进口控制机
	医院正大门
	2

	2
	
	车牌识别出口控制机
	医院正大门
	2

	3
	
	车牌识别一体机
	康复中心
	2

	4
	
	道闸（含雷达）
	医院正大门、康复中心
	6

	5
	
	车牌识别辅助摄像机
	医院正大门、康复中心
	10

	6
	
	停车软件系统
	医院正大门、康复中心
	1


[bookmark: _Toc534633679]二、具体要求
（一）出入口车牌识别控制机：
1、存储容量：记录存储支持不低于5万条事件，抓拍照片：支持不低于500张，用户存储容量：支持不低于20万条记录（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
2、显示屏：不小于15.6寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸大，交互体验佳；
3、车牌号码识别:支持常用车牌(军牌/民航/使馆牌/港澳牌等特殊车牌)识别、无牌车(有/无牌车检测)识别、车辆特征(车标/车颜色)识别;正确识别车牌中的汉字、字母及数字，相似的省份汉字、字母识别率可达99%以上（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
4、识别效果：最大识别角度＞75°，雨、雾识别率≥98%、车牌捕获率：视频流触发≥99.9%、车牌颜色识别率: 全天候≥99%（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
5、防伪能力：纸打车牌防伪率≥95%，手机车牌防伪率≥98%（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
6、二维码读头：支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
（二）车牌识别一体机：
[bookmark: _GoBack]1、存储容量：记录存储支持不低于5万条事件，抓拍照片：支持不低于500张，用户存储容量：支持不低于20万条记录（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
2、摄像头：500万像素
3、车牌号码识别:支持常用车牌(军牌/民航/使馆牌/港澳牌等特殊车牌)识别、无牌车(有/无牌车检测)识别、车辆特征(车标/车颜色)识别;正确识别车牌中的汉字、字母及数字，相似的省份汉字、字母识别率可达99%以上（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
4、识别效果：最大识别角度＞75°，雨、雾识别率≥98%、车牌捕获率：视频流触发≥99.9%、车牌颜色识别率: 全天候≥99%（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
5、防伪能力：纸打车牌防伪率≥95%，手机车牌防伪率≥98%（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
6、二维码读头：支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
（三）道闸（含雷达）
1、开闸速度：0.8s~5.0s可调
2、机芯寿命：≥500万次
3、防砸功能：车辆、行人防砸
4、带非法开闸记录：手机及电脑可查询记录，操作人、操作时间及图片等信息
5、具有应急放行功能：断电后，道闸杆自动竖起放行
（四）辅助摄像机：
1、摄像头：500万高清摄像头
2、三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露，保证雨雾天气精准识别（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
3、防雷级别：满足三级防雷保护（出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章）
4、车牌识别率：≥99.8%（全天候）、辆捕获率：≥99%
（五）停车管理系统
停车场管理系统通过对停车场的出入口的控制，完成对车辆进出及收费的有效管理。系统包括入口处的进车管理,入口及场内通道的行车指示,车牌的自动识别,语音提示,出入口道闸的自动控制,自动计费及收费金额显示；发生意外情况时的报警,安全防范等。使停车场的进出和车位管理更加规范、有序，提高停车场经营效益，加快停车场的车辆周转，提高车位利用率。并能提高出入口的车流量，缓解高峰期的拥堵情况。同时，停车场管理系统需对接入的停车场进行集中管控，实现一体化管理。提供手机APP，可查询当前车场经营数据。为保障系统整体性和运行稳定性，要求停车场智能硬件及软件平台采用同一品牌产品。
1、车牌自动识别
（1）实现免介质进出场，有牌车采用车牌识别作为车辆进出场凭证；无牌车采用动态扫码方式作为进场凭证；
（2）保障多种车牌类型的准确认定，支持识别蓝牌车、新能源车牌、军警、使馆、应急车等多种车牌自动识别；
（3）出口、入口车牌识别需采用高清摄像头不低于500万像素采集车牌信息，车牌识别率 ≥99.5%(不包含无牌、严重污损因素)。
2、收费显示功能
系统设备支持采用LCD电子显示屏，显示内容包括进场车辆信息、出场时间、停放时长、收费金额等相关信息，配合语音播报；
3、系统安全管理
（1）用户认证
系统提供用户认证服务完成用户认证，只有通过认证的用户才能登录进入系统。
（2）权限管理
提供对系统内部各个模块的访问控制，能够控制不同角色的用户只能访问其允许访问的功能模块，客户只能访问自管理模块中与自己相关的信息等等。
（3）日志管理
有查询登录、操作等信息和删除日志功能。
（4）配置管理
对系统涉及到的配置信息能够提供界面手工维护和数据导入导出功能。
4、系统模式管理
系统需支持设置多种收费模式：临时车正常收费；针对职工或特殊车辆，有不同收费或减免模式，如根据时段（日期）设置免费时段，不在时段内可按临时车标准收费；或按周、月、年等设定免费总时长，超出免费时长按临时车标准收费；针对体检等特殊车辆进行优惠减免或打折，可包含时间优惠、金额优惠、打折及时间段减免等多种优惠政策。系统支持防逃费功能，可查看、录入、修改各类优惠车辆信息。
系统可统计分析院内车流情况与业务收费情况，可查询车辆出、入场、停留情况等，用于初步数据分析与投诉处理。
5、电子发票功能
车场服务费发票可在线获取，支持车场付费开通电子发票服务，实现车主自主线上开票，实现企业开票信息线上维护，操作简洁，其中电子发票服务包括已开票、未开票、重开、剩余票量等独立报表，自主开启或禁用电子发票服务。
6、财务对账功能	
系统能生成停车场的日、月、年等财务报表，还应具有任何车辆的查询统计以及停车场的车位利用率分析等功能，并提供多种功能的数据检索；
（1）按进出车辆流量统计明细报表；
（2）按每日，每月，每年收费情况统计报表；
（3）按应收，实收，现金，优惠等分类情况统计收费报表；
（4）按非正常收费、军警免费等特殊数据统计报表；
（5）按固定车牌查询、统计报表；
支持支付宝、微信、银联、招行等支付渠道的扫码支付、付款码支付、无感支付、月卡续费等多种支付方式的统一自动化的结算和对账，实现停车收费系统、支付渠道的交易数据整合分析，降低商管运营、财务部门对账工作的难度。
7、车场业务其他功能
系统支持优惠劵多种发放模式，对不同车辆进行费用减免等。
