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[bookmark: _Toc465785687]一、项目概述
为满足医院行政办公、学术交流、远程会议、培训宣讲、应急指挥等多场景使用需求，提升会议管理智能化、信息化水平，我院拟建设智能会议管理平台+多会议室统一管控体系，实现会议预约、设备联动、信息发布、钉钉集成、统一调度等功能，保障系统稳定、易用、可扩展，满足医院日常运营与信息化建设要求。
2、 商务要求（★为必须项，不满足作废标处理）
1）培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于 3人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握使用方法，独立完成日常的维护工作，掌握日常运行情况并能及时了解并排除大部分的日常故障。
2）★供应商须提供所投智能会议管理平台、会议门牌等核心产品原厂商授权函及售后服务承诺。
三、技术实施要求
1、平台采用B/S架构，支持电脑端、移动端、大屏端统一展示与管理。
2、支持会议预约、签到、联动控制、设备状态可视化、历史记录查询、统计分析。
3、会议门牌支持Android系统、1080P分辨率、十点触控、人脸验证准确率＞99%。
4、钉钉集成需满足外网域名访问要求，实现组织同步、消息推送、待办提醒。
5、系统具备完善权限管理、操作日志、数据备份，符合医院信息安全管理规范。
6、提供标准接口，支持后续与医院信息平台、应急指挥系统等扩展对接。
四、项目实施要求
项目实施时间：签订合同后30日内完成系统部署、安装调试及培训，并接受验收。

五、付款条件

验收合格后，支付合同总额90%，一年后支付合同总额10%。
六、现场调研

项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718




7、 技术服务要求
1． 智能会议管理平台建设
本项目需建设一套智能会议管理平台，满足医院会议预约、统一管控、设备运维、场景联动、可视化管理等全流程应用，平台功能要求如下：
1、基础管理：支持用户、人员、组织、角色、区域统一管理，可配置权限与角色绑定。
2、会议室管理：支持会议室增删改查、批量管理、参数配置、二维码生成、设备与场景绑定。
3、设备接入与管控：兼容会议门牌、会议平板、中控主机等设备，支持设备状态监控、远程控制、参数配置、升级与壁纸推送。
4、会议预约：支持会议预定、规则配置、签到管理、审批流程、周期会议与间隔控制。
5、联动与通知：支持钉钉/企业微信/邮件/短信多渠道通知，可同步组织架构。
6、场景与展示：支持门牌模板编辑下发、场景触发规则配置、会议类型与标签自定义。
7、运维与看板：提供设备看板、在线状态统计、远程运维、会议室巡检与异常告警。
8、扩展能力：支持文件库管理、系统对接配置、权限组同步、数据导入导出。
9、可视化多条件预定：支持会议室已经预定的时间采用不同颜色标记，支持按照区域、时间、会议室类型、会议室设备、会议室大小/容量等条件进行会议室筛选。支持检测所选参会人员的时间冲突，并给出冲突提示，提示包含冲突时间信息。
10、运行环境：平台部署于医院虚拟机，服务器资源不低于16核32G、1T硬盘，由院方提供。
2． 钉钉系统对接
平台需与医院钉钉办公系统深度集成，实现便捷化、一体化办公体验，具体要求：
1、组织人员同步：支持钉钉组织架构、人员信息自动/手动同步至会议管理平台。
2、单点登录：支持钉钉移动端、PC客户端免密登录会议平台。
3、消息推送：支持会议预定、取消、修改、开始提醒、未签到提醒、审批通知、回执通知、视频会议通知等全场景消息推送。
4、待办与审批：支持审批任务待办生成、消息直达与快速处理。
5、日程同步：支持会议信息自动同步至钉钉个人日程。
6、扫码签到：支持钉钉扫码完成会议签到。
7、对接条件：会议平台服务器需具备外网可访问域名，满足钉钉集成要求。
3． 会议门牌建设
本次需配置智能会议门牌，硬件与性能要求如下：
1、屏幕尺寸：≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080
2、系统不低于Android 12.0，内存≥ 2 G，存储≥16 G
3、设备支持电容触控，支持同时十点触控
4、设备有氛围灯功能，氛围灯的红、绿、蓝3种颜色可以切换。
5、内置宽动态摄像机头，摄像头分辨率不低于1920*1080;摄像头视场角：水平≥80°，对角≥120°。
6、支持typeA、typeB卡进行刷卡操作；IC卡感应距离可达20mm；刷卡速度不大于1秒。
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