


多普勒外周血管检测仪招标参数
一、设备名称：
1.多普勒外周血管检测仪
2.数量：一套
3.用途：适用于对外周血管进行多普勒血流检测及PPG血流检测。
二、具体参数要求：
1.支持≥3种无创检测技术，包括但不限于双向多普勒、光电容积描记、脉搏容积记录及节段压力等。
2.▲探头的工作频率≥8MHz，频率偏差不超过±10%。
3.多普勒探头上设有快捷功能按键。
4.支持FFT频谱分析技术。
5.多普勒模式下，支持自动波形记录和血压测量。
6.多普勒测量可自动计算并显示以下血流参数：收缩期峰值流速、舒张期末期流速、最小流速、平均流速、心率等。
7.具备≥2个PPG（光电容积描记）探头，可同时对多个手指和脚趾部位进行同步测量。
8.PPG探头支持动脉模式和静脉模式的自由转换。
9.PPG探头工作波长≥850nm，波长偏差不超过±10%。
10.▲充放气系统≥4个通道。
11.血压测量最大范围≥280mmHg，并具备压力安全保护功能。
12.袖带最大充气压力≤300mmHg，系统整体漏气速率不超过0.2mmHg/s。
13.▲血管分析软件具有医疗注册证，并支持报告自定义编辑、条件检索、数据备份功能。
[bookmark: _GoBack]14.检测项目支持上/下肢及足趾的动静脉检测、踝臂指数、趾臂指数、运动、节段血压、脉搏波传导速度、静脉回流试验等外周血管功能评估。
15.支持自动完成和人工手动干预两种模式。
16.支持多普勒法、光电容积法和示波法三种血压测量方式。
17.产品注册使用年限≥10年。
三、其他
1.原厂整机质保≥5年。
2.付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。



