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1、 项目概况
  报告厅大屏于2018年底投入使用，现对部分故障进行维修，大屏具体参数如下：
	点间距 p2.5室内高清LED全彩显示屏  

	

	 主要技术参数  

	

	           
	含边框宽：
	8.415
	高：
	2.815
	面积：
	23.69
	㎡

	          
	显示面板宽：
	8.32
	高：
	2.72
	面积：
	22.63
	㎡

	像素点数
	宽：
	3328
	高：
	1088
	总像素：
	3620864
	点

	显示面板模块数量
	宽：
	26
	高：
	17
	总模块数量
	442
	个

	接收卡数量
	宽：
	26
	高：
	2
	总卡数量
	52
	个

	像素密度
	160000点/㎡



2、 现场查看
    现场查看联系人：王老师   18552789019
