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	序号
	产品
	采购要求
	数量
	单位

	1
	API代理网关
	支持API全生命周期管理、API认证、数据安全、API-BOT防护、流量管控、访问控制、格式检查、签名验签、安全策略、可视化监控、日志管理。
标准2U机型，国产操作系统，国产芯片。
	1
	套

	2
	数据安全检查工具箱
	内置资产发现、资产测绘、资产脆弱性检测、资产基线核查、API监测和发现、API资产风险评估、风险修复建议、数据库敏感资产探测、法律法规合规性核查、第三方接口对接等模块。
标准2U机架式设备；国产操作系统，国产高性能芯片。
	1
	套

	5
	数据安全风险评估服务
	数据资产梳理、敏感数据发现、数据库漏洞扫描、数据库配置缺陷扫描、数据库弱口令扫描、法规核查、api流量探测、敏感数据访问梳理、数据库账户权限梳理、数据库资产评估。
	1
	套

	
	
	
	
	



二、商务要求：
1、本系统中软硬件技术支持需要投标人在项目验收合格后免费技术支持3年，调研方应在供应实施当地（市级）设立技术支持和售后服务机构，并有足够的人员来保证技术支持和售后服务。调研方须提供7*24小时的技术支持和免费的上门维护升级服务。
故障级别定义及解决时间要求如下：
	故障级别
	技术人员到场时间
	提出解决方案
	备件到场时间
	解决时间
	其他

	Ⅰ级：属于重特大故障或系统存在重大安全隐患的情况下。
	接报30分钟以内到现场
	到现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到现场
	接报3小时以内
	特殊情况，电话通知或下发《紧急维修通知单》，3小时内必须修复。

	Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：部分服务器系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。
	接报30分钟以内到现场
	到现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到现场
	接报6小时以内
	

	Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：服务器、存储硬盘故障，交换机单点故障，服务故障。
	接报2小时内到现场
	即时提交或到现场后1小时内提交解决方案
	视情况而定
	接报12小时以内
	


2、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于 3人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握使用方法，独立完成日常的维护工作，掌握日常运行情况并能及时了解并排除大部分的日常故障。
3、调研方必须是生产厂家或取得厂家授权的代理商，调研时代理商需提供原厂针对此项目的授权函；
三、服务要求
1、质保期：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为三年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
2、服务响应时间：在接到服务请求1个小时内到达现场进行服务及保障。
四、项目实施要求
项目实施时间：签订合同之日起1个月内。
五、现场调研

项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718。

