人体成分分析仪招标参数

一、设备名称：

1.人体成分分析仪
2.数量：一套

3.用途：适用于评估包括透析患者和健康人群在内的体液状况和人体组成成分。
二、具体技术要求

1.▲能够计算出体内水分总量（TBW）和细胞外水分（ECW）的电阻。

2.通过体液或其他模型能够计算出体内水分总量和细胞外水分以及细胞内水分等数据。

3.通过人体成分模型能够计算出体内水分负荷，肌肉组织和脂肪组织等数据。

4.▲可以测量透析剂量中的“V”值，评估患者透析的充分性。

5.通过肌肉组织和脂肪组织的测量，可以提供营养状况的基本依据。

6.数据能够由已存储测量结果的患者资料卡传输到电脑上，并通过体液管理软件进行进一步的分析。

7.体液管理软件可以曲线显示人体成分的三个基本组成部分（脂肪组织质量、肌肉组织质量和体内水分负荷）随着时间的变化趋势。

8.具有自动关机功能，减少电耗。

9.可测量的参数≥10种，包括但不限于体内水分负荷、肌肉组织指数、脂肪组织指数、体内水分总量、细胞内外水分、细胞外水分/细胞内水分的比值、肌肉组织量、脂质量、脂肪组织量、体重指数等
10.测量时间≤2分钟。

11.数据输出：LED显示及一体化的智能卡记录器。

12.测量频率：从5 ~1000 kHz连续≥50次不同频率电流。

13.内置电池，最大持续时间≥5小时。

三、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。
